**用户需求书**

## 货物名称、数量和交货一览表：

|  |
| --- |
| 技术参数及配置（国IV） |
| 颜色 | 黑 |
| 型号/产地 | 广汽传祺GM8至尊版（7座） GAC6510M2F5 产地：广州 |
| 车种 | 7座MPV 广汽传祺GM8至尊版（7座）汽油车整车 |
| 排放标准 | 国V |
| A | 车辆技术参数 |
| 　 | 　型号：传祺GM8 至尊版 |
| 　 | 　座位数(外观)： 7座) |
| 　 | 　总质量(kg)： 2062 |
| 　 | 　轴距(mm)：　3000 |
| 　 | 　变速器：6速手自一体变速箱 |
| 　 | 　外形尺寸(mm L\*W\*H) ：5066\*1923\*1822 |
| 　 | 　转向：EPS电动助力转向系统 |
| 　 | 　前麦弗逊独立悬挂 |
| 　 | 　后多连杆独立悬挂 |
| 　 |  前通风盘式/后盘车 |
| 　 | 　发动机：传祺第二代320T发动机 |
| 　 | 　排放：国 V排放标准 |
| 　 | 　排量(cc) ：1991ML/KW  |
| 　 |  最大功率kw(hp)/rpm：148/5200 |
| 　 |  最大扭矩/转速Nm/rp:320/1750-4000 |
| **B** | 车辆标准配置 |
| 　 |  电动窗 |
| 　 | 　电动天窗 |
|  | 中央门锁 |
| 　 | 倒车雷达 |
| 　 | 前排双安全安全气囊+前排侧安全囊 |
| 　 | 博世EPS9.1车辆电子稳定控制系统 |
| 　 | 博世ABS+EBD+TCS+HBA系统 |
| 　 | 博世RMI防侧翻系统 |
| 　 | 一键启动系统 |
|  | 传祺GM8至尊版出厂标配的所有配置 |

## 2. 交货期

要求报价自成交人收取定金之日起30天内全部交货完毕。如无法实现，报价人应在报价文件中说明交货期供采购方参考。

## 3. 交货地点：

交货地点为广州市指定地点。

## 4. 采购车辆要求：

4.1成交供应商需为该车辆办理上牌业务，上牌所需费用由成交供应商提供正式发票按实际发生量由采购方另行支付（包含：车辆购置税、验车费、上牌费、交强险、车辆保险等上牌必须支付的款项）。

4.2 本次采购车辆报价方须免费提供整车车窗玻璃贴防爆膜及车内地毯。

4.3车辆必须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）车辆，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准。

4.4所有报价车辆需附彩色图样，供评审时参考。

## 5. 备品备件

报价人应提供满足车辆免费维修保养期内正常使用的备品备件，其费用应包括在报价价格之内。

## 6. 服务要求

6.1制造商/销售商在广州要设有技术服务维修机构（4S店）。

6.2在保修期内，卖方在接到买方的报修通知24小时内，派出有能力的维修人员赶到买方维修现场进行维修处理。

6.3报价车辆享有原厂提供的优惠售后服务和保养服务。

6.4报价车辆须提供不低于原厂对外公开的维修保养期标准。（具体服务承诺由报价人提供）

## 7. 技术文件

报价人应提供包括但不限于满足车辆使用和维护的技术文件。