**采购文件**

**项目名称：门诊部分建筑材料采购及安装**

**南方医科大学第三附属医院**

**招标采购办公室编制**

**发布日期：二○二三年○八月**

**编制人：**

**复核人：**

报名须知

贵公司代表：

1. 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。
2. 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。
3. 评审/调研时间：预计将于2023年08月 日（具体时间待定）
4. 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
6. 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

**目 录**

**第一部分 采购需求**

**第二部分 材料基本目录**

**第三部分 相关文件格式**

**3.1材料格式**

**3.2合同格式（含付款方式）**

1. **采购需求**

**说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。**

采 购 需 求

项目名称：门诊部分建筑材料采购及安装

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

1.包1

（1）项目名称：门诊住院部办公区玻璃隔断材料采购及安装

（2）交货地点：南方医科大学第三附属医院门诊A栋三、四层

（3）基本情况：本项目工作内容含门诊四楼部分硅酸钙板隔断拆除及门诊四层专家教授区域办公室玻璃隔断、玻璃门安装，门诊四层、三楼护士站区域玻璃隔断安装，本项目总报价包含硅酸钙板拆除、玻璃拆除、玻璃安装、地弹簧玻璃门安装、垃圾清运、主材、辅材及人工安装、税金及本项目相关的一切费用。

2.包2：

（1）项目名称：门诊住院部办公区强、弱电材料采购及安装

（2）交货地点：南方医科大学第三附属医院门诊

（3）基本情况：本项目工作内容含门诊三、四楼电线、网线、电话线、灯具、开关、插座、配管材料采购及安装及部分旧灯具位置的移动，本项目总报价包含上述材料采购及安装、垃圾清运、主材、辅材及人工安装、税金及本项目相关的一切费用。

（二）采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **标的名称** | **品目****分类编码** | **计量****单位** | **数量** | **是否进口** |
| 1 | 1 | 门诊住院部办公区玻璃隔断材料采购及安装 | A07019900 | 批 | 1 | 否 |
| 2 | 2 | 门诊住院部办公区强、弱电材料采购及安装 | A07019900 | 批 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

1）拆除原有部分硅酸钙板及玻璃隔断，安装新的玻璃隔断及地弹簧玻璃门，玻璃间采用不锈钢方通固定；

2）拆除建筑垃圾清运；

3）工完场清。

4）要求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:墙柱面拆除2.龙骨及饰面种类: 金属龙骨及硅钙板墙 | m2 | 129.09 |
| 2 | 地弹簧玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:现场考虑2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃门 | m2 | 9.77 |
| 3 | 不锈钢拉手 | 1.不锈钢拉手2.拉手安装 长度30CM以下100CM以内 | 套 | 5 |
| 4 | 全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | 1.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | 个 | 10 |
| 5 | 安装地弹簧 | 1.安装中高端地弹簧 | 个 | 5 |
| 6 | 废料场外运输与排放 | 1.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距20km2.废料场外运输、排障、协调 | m3 | 9.25 |
| 7 | 玻璃隔断 不锈钢框 | 1.材质:1.2mm不锈钢304#2.边框材质截面规格:75\*45 | m | 59.25 |
| 8 | 玻璃隔断 不锈钢框 | 1.材质:1.2mm不锈钢304#2.边框材质截面规格:50\*50 | m | 68.4 |
| 9 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃12mm厚 磨砂玻璃 | m2 | 50.17 |
| 10 | 12mm钢化玻璃更换 | 1.更换钢化玻璃2.白玻璃 3.12mm厚4.打玻璃胶 | m2 | 17.83 |

（2）商务要求

1）实施服务要求

1.1、供应商进场不得破坏原有设施；

1.2、本次货物采购包安装；

2）售后服务要求

2.1、保修期至少1年，保质期内，出现非人为原因造成的玻璃损坏及门锁、地弹簧等辅材的损坏，免费保修。

2.2、出现质量问题，应24小时以内解决问题或人员到现场处理。

3）付款方式

3.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

3.2 为合同签订后30天内付款50%，供应商提供全额发票。

3.3为项目验收合格后30天内付款50%，供应商提供收据。

3.4供应商逾期提供相应的发票及付款凭证等，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

4）工期要求：合同签订后30天内完工。

2.包2

（1）技术要求

1）根据功能需要敷设电线、网线、电话线、开关、插座，安装采购部分灯具及对部分利旧灯具位置进行调整；

2）拆除建筑垃圾清运；

3）工完场清。

4）要求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 202.配件及引线拆除、镀锌电线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 104.7 |
| 2 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 322.配件及引线拆除、镀锌电线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 72.52 |
| 3 | 配线 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 62.接头线拆除、导线拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 611.42 |
| 4 | 成套型荧光灯具 嵌入式 三管 | 1.成套型荧光灯具 嵌入式 三管2.接头线拆除、成套型灯具拆除、吊杆及吊码拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 套 | 43 |
| 5 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.接线箱(盒) 接线盒2.接头线拆除、接线箱及接线盒拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 个 | 70 |
| 6 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1、原有电箱拆除 | 台 | 4 |
| 7 | 配电箱迁移 | 1、安装原有电箱 | 台 | 4 |
| 8 | 开关、按钮、插座 暗装 | 1.开关、按钮、插座 暗装2.接头线拆除、开关及插座拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 套 | 33 |
| 9 | 600\*600 嵌入式灯盘 | 1.名称:嵌入式灯盘2.型号:3×36W 600\*600 3.规格:三管 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 4 |
| 10 | 600\*600 嵌入式灯盘利旧 | 1、安装原有灯具 | 套 | 43 |
| 11 | 配线 | 1、名称：绝缘电线2、型号、规格：ZRBVV-500 2.53、配线部位：综合考虑 | m | 1955.52 |
| 12 | 配管 | 1、名称：塑料线管2、型号、规格：PC203、接线盒安装 | m | 626.82 |
| 13 | 配管 | 1、名称：塑料线管2、型号、规格：PC253、接线盒安装 | m | 800 |
| 14 | 单联暗装按钮开关 | 1、名称：单联暗装按钮开关2、规格：250V,10A | 个 | 10 |
| 15 | 双联暗装按钮开关 | 1、名称：双联暗装按钮开关2、规格：250V,10A | 个 | 10 |
| 16 | 三联暗装按钮开关 | 1、名称：三联暗装按钮开关2、规格：250V,10A | 个 | 10 |
| 17 | 单相二，三极插座 | 1.名称:单相二，三极插座2.规格:250V,10A 安全型 暗装 | 个 | 210 |
| 18 | 塑料接线盒 | 1.名称:塑料配管、线槽接线盒2.材质:PVC3.规格:现场考虑4.安装形式:暗装 | 个 | 260 |
| 19 | 空调专用线 | 1.名称：电气配线2.配线形式:管内穿线3.导线型号、材质、规格:空调专用电源线 5\*2.5橡套线 | m | 18.75 |
| 20 | 空调调速开关安装 | 1.名称:空调调速开关安装2.线路安装 | 台 | 3 |
| 21 | 电话插座 | 1.名称:电话插座2.安装方式:嵌墙壁装0.3米3.底盒、模块等 | 个 | 50 |
| 22 | HYV电话线 | 1.名称:HYV电话线2.规格:HYV1\*4\*0.5 | m | 3333 |
| 23 | 网络插座 2口 | 1.名称:网络插座 2口2.安装方式:嵌墙壁装0.3米3.底盒、模块等 | 个 | 52 |
| 24 | 超五类屏蔽四对八芯双绞线 | 1.名称:超五类屏蔽四对八芯双绞线 | m | 7231 |
| 25 | 塑料接线盒 | 1.名称:塑料配管、线槽接线盒2.材质:PVC3.规格:现场考虑4.安装形式:暗装 | 个 | 154 |
| 26 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 双绞线缆 | 链路 | 104 |

（2）商务要求

1）实施服务要求

1.1、供应商进场不得破坏原有设施；

1.2、本次货物采购包安装；

2）售后服务要求

2.1、保修期1年，保质期内，出现非人为原因造成的损坏，免费保修。

2.2、出现质量问题，应24小时以内解决问题或人员到现场处理。

3）付款方式

3.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

3.2 为合同签订后30天内付款50%，供应商提供全额发票。

3.3为项目验收合格后30天内付款50%，供应商提供收据。

3.4供应商逾期提供相应的发票及付款凭证等，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

4）工期要求：合同签订后20天内完工。

（三）供应商资格条件:

1.包1

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

（2）具有本项目相关的其他资质。

（3）所报价产品质量符合国家相关要求。

（4）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

（5）本项目不接受联合体报名。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

2.包2

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

（2）具有本项目相关的其他资质。

（3）所报价产品质量符合国家相关要求。

（4）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

（5）本项目不接受联合体报名。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（四）合同模板

 1.包1

2.包2

见第三部分3.2合同格式。

（五）履约验收方案

1.包1

供应商确保物资安全无损地运抵采购人指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

采购人、供应商双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见合同第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，供应商应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给采购人造成损失的，供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

物资到货后，供应商应在7天内安装调试完成。

供应商安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

合同物资安装调试完成后10 个工作日内，采购人、供应商双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在采购人《验收合格单》上签字确认。

验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

供应商保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致采购人无法使用合同物资或造成采购人损失的，供应商赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人因不能使用合同物资造成的损失，包括采购人如约使用合同物资后可以获得的利益、采购人因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

（1）履约验收主体

采购人： 南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

 合同物资安装调试完成后10个工作日内

（3）履约验收方式

 按国家有关的规定、规范进行

（4）履约验收程序

安装调试完成后10个工作日内供应商提出申请

（5）履约验收内容

按国家有关的规定、规范进行*。*

（6）履约验收验收标准

按国家有关的规定、规范进行*。*

（7）履约验收其他事项

 无

2.包2

供应商确保物资安全无损地运抵采购人指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

采购人、供应商双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见合同第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，供应商应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给采购人造成损失的，供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

物资到货后，供应商应在7天内安装调试完成。

供应商安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

合同物资安装调试完成后10 个工作日内，采购人、供应商双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在采购人《验收合格单》上签字确认。

验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

供应商保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致采购人无法使用合同物资或造成采购人损失的，供应商赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人因不能使用合同物资造成的损失，包括采购人如约使用合同物资后可以获得的利益、采购人因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

（1）履约验收主体

采购人： 南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

 合同物资安装调试完成后10个工作日内

（3）履约验收方式

 按国家有关的规定、规范进行

（4）履约验收程序

安装调试完成后10个工作日内供应商提出申请

（5）履约验收内容

按国家有关的规定、规范进行*。*

（6）履约验收验收标准

按国家有关的规定、规范进行*。*

（7）履约验收其他事项

 无

（六）风险管控措施

1.包1

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

2.包2

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

**第二部分　材料基本目录**

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分 3.1材料格式）

**说明：**

**1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。**

**2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。**

**第三部分 相关文件格式**

**3.1材料格式**

**封面**

**南方医科大学第三附属医院**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(响应文件）**

**公司名称：**

**联系人：**

**联系电话/邮箱：**

**目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码** |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

**①公司证件复印件**

**(复印件需清晰）**

**②本项目相关的其他资质复印件**

**③法定代表人资格证明书模板：**

**法定代表人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④**法定代表人授权委托书模板：**

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （公司地址） （公司名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

**⑤用户需求偏离表**

一、偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、售后服务偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**⑥服务方案（如有）**

**⑦售后服务承诺**

**⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件**

**用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**⑨报价人认为需要提交的其他材料**

**⑩报价单**

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：包1：门诊住院部办公区玻璃隔断材料采购及安装

报价内容：

一、总报价：小写 元（大写： 元整）；

二、分项报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价报价（元）** | **合计金额（元）** |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 129.09 |  |  |
| 2 | 地弹簧玻璃门 |  | m2 | 9.77 |  |  |
| 3 | 不锈钢拉手 |  | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 |  | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 安装地弹簧 |  | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 废料场外运输与排放 |  | m3 | 9.25 |  |  |
| 7 | 玻璃隔断 不锈钢框 |  | m | 59.25 |  |  |
| 8 | 玻璃隔断 不锈钢框 |  | m | 68.4 |  |  |
| 9 | 玻璃隔断 |  | m2 | 50.17 |  |  |
| 10 | 12mm钢化玻璃更换 |  | m2 | 17.83 |  |  |
| 总报价： 元备注：以上报价已包含本项目相关一切费用 |

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：包2：门诊住院部办公区强、弱电材料采购及安装

报价内容：

一、总报价：小写 元（大写： 元整）；

二、分项报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价报价（元）** | **合计金额（元）** |
| 1 | 配管 |  | m | 104.7 |  |  |
| 2 | 配管 |  | m | 72.52 |  |  |
| 3 | 配线 |  | m | 611.42 |  |  |
| 4 | 成套型荧光灯具 嵌入式 三管 |  | 套 | 43 |  |  |
| 5 | 接线箱(盒) 接线盒 |  | 个 | 70 |  |  |
| 6 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 配电箱迁移 |  | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 套 | 33 |  |  |
| 9 | 600\*600 嵌入式灯盘 |  | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 600\*600 嵌入式灯盘利旧 |  | 套 | 43 |  |  |
| 11 | 配线 |  | m | 1955.52 |  |  |
| 12 | 配管 |  | m | 626.82 |  |  |
| 13 | 配管 |  | m | 800 |  |  |
| 14 | 单联暗装按钮开关 |  | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 双联暗装按钮开关 |  | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 三联暗装按钮开关 |  | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 单相二，三极插座 |  | 个 | 210 |  |  |
| 18 | 塑料接线盒 |  | 个 | 260 |  |  |
| 19 | 空调专用线 |  | m | 18.75 |  |  |
| 20 | 空调调速开关安装 |  | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 电话插座 |  | 个 | 50 |  |  |
| 22 | HYV电话线 |  | m | 3333 |  |  |
| 23 | 网络插座 2口 |  | 个 | 52 |  |  |
| 24 | 超五类屏蔽四对八芯双绞线 |  | m | 7231 |  |  |
| 25 | 塑料接线盒 |  | 个 | 154 |  |  |
| 26 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 104 |  |  |
| 总报价： 元备注：以上报价已包含本项目相关一切费用 |

**3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）**

 1.包1

**后勤物资购销合同**

门

诊

住

院

部

办

公

区

玻

璃

隔

断

材

料

采

购

及

安

装

**南方医科大学第三附属医院**

**物资购销合同**

**合同编号：**

**签约地 ：** 广州市天河区中山大道西183号

**甲方（买方）：**南方医科大学第三附属医院

**乙方（卖方）：**

**1**. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下物资（以下物资器械均简称为物资）：

1.1物资名称、规格、型号、数量、价格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资****名称** | **品牌** | **规格****型号** | **原****产地** | **单****位** | **单项报价** | **成交单价** | **数****量** | **成交金额** |
|   |  |   |  |   | ￥ | ￥ |   | ￥ |
| **合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB)** |

1.2合同总价包括物资设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

**说明：以下为单次销售合同服务期限**。

1.3服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

**2. 物资的交付期与交货地点**

乙方在合同生效的30\_天内将物资运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方所在地前 3 天书面通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

**3. 物资运输、安装和验收**

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3物资到货后，乙方应在\_\_\_ \_\_\_天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同物资安装调试完成后 个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

**4.付款方式**

4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.1.1 为合同签订后30天内付款50%，乙方提供全额发票。

4.1.2为项目验收合格后30天内付款50%，乙方提供收据。

4.2乙方逾期提供相应的发票及付款凭证等，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

**5. 技术文件**

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

**6.伴随服务**

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1物资的现场安装和调试 。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

**7.质量保证及售后服务**

7.1乙方应保证所供物资是在\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期 个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间\_\_\_24\_\_小时（保修单位： 报障电话： ），\_\_24\_\_\_小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在 小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告 小时内向甲方免费提供 相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障物资合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

**8.产权与风险转移**

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

**9.保险**

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

**10.索赔条款**

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

**11.争端的解决**

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

**12.合同生效**

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式\_伍\_\_份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执 贰 份，具有相同的法律效力。

**13.合同附件**

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**14.配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:墙柱面拆除2.龙骨及饰面种类: 金属龙骨及硅钙板墙 | m2 | 129.09 | 含税 |
| 2 | 地弹簧玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:现场考虑2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃门 | m2 | 9.77 | 含税 |
| 3 | 不锈钢拉手 | 1.不锈钢拉手2.拉手安装 长度30CM以下100CM以内 | 套 | 5 | 含税 |
| 4 | 全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | 1.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | 个 | 10 | 含税 |
| 5 | 安装地弹簧 | 1.安装中高端地弹簧 | 个 | 5 | 含税 |
| 6 | 废料场外运输与排放 | 1.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距20km2.废料场外运输、排障、协调 | m3 | 9.25 | 含税 |
| 7 | 玻璃隔断 不锈钢框 | 1.材质:1.2mm不锈钢304#2.边框材质截面规格:75\*45 | m | 59.25 | 含税 |
| 8 | 玻璃隔断 不锈钢框 | 1.材质:1.2mm不锈钢304#2.边框材质截面规格:50\*50 | m | 68.4 | 含税 |
| 9 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃12mm厚 磨砂玻璃 | m2 | 50.17 | 含税 |
| 10 | 12mm钢化玻璃更换 | 1.更换钢化玻璃2.白玻璃 3.12mm厚4.打玻璃胶 | m2 | 17.83 | 含税 |

**15. 送达条款**

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

**16.特别规定**\_\_\_无\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（以下为签字页，无正文）**

**甲方： 南方医科大学第三附属医院 乙方：**

（盖章）  （盖章）

**甲方法定代表人或授权委托人 乙方法定代表人或授权委托人**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**通讯地址：广州市天河区中山大道西183号 通讯地址：**

**联系电话：020-62784735 联系电话：**

**传真：/ 传真：**

**日期： 年 月 日 日期： 年 月 日**

**开户银行：建行华景新城支行 开户银行：**

**账号：44001580516050265705** **账号：**

2.包2

**后勤物资购销合同**

门

诊

住

院

部

办

公

区

强

弱

电

材

料

采

购

及

安

装

**南方医科大学第三附属医院**

**物资购销合同**

**合同编号：**

**签约地 ：** 广州市天河区中山大道西183号

**甲方（买方）：**南方医科大学第三附属医院

**乙方（卖方）：**

**1**. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下物资（以下物资器械均简称为物资）：

1.1物资名称、规格、型号、数量、价格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资****名称** | **品牌** | **规格****型号** | **原****产地** | **单****位** | **单项报价** | **成交单价** | **数****量** | **成交金额** |
|   |  |   |  |   | ￥ | ￥ |   | ￥ |
| **合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB)** |

1.2合同总价包括物资设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

**说明：以下为单次销售合同服务期限**。

1.3服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

**2. 物资的交付期与交货地点**

乙方在合同生效的20\_天内将物资运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方所在地前 3 天书面通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

**3. 物资运输、安装和验收**

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3物资到货后，乙方应在\_\_\_ \_\_\_天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同物资安装调试完成后 个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

**4.付款方式**

4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.1.1 为合同签订后30天内付款50%，乙方提供全额发票。

4.1.2为项目验收合格后30天内付款50%，乙方提供收据。

4.2乙方逾期提供相应的发票及付款凭证等，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

**5. 技术文件**

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

**6.伴随服务**

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1物资的现场安装和调试 。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

**7.质量保证及售后服务**

7.1乙方应保证所供物资是在\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期 12 个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间\_\_\_24\_\_小时（保修单位： 报障电话： ），\_\_24\_\_\_小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在 小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告 小时内向甲方免费提供 相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障物资合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

**8.产权与风险转移**

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

**9.保险**

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

**10.索赔条款**

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

**11.争端的解决**

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

**12.合同生效**

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式\_伍\_\_份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执 贰 份，具有相同的法律效力。

**13.合同附件**

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**14.配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 202.配件及引线拆除、镀锌电线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 104.7 | 含税 |
| 2 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 322.配件及引线拆除、镀锌电线管拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 72.52 | 含税 |
| 3 | 配线 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 62.接头线拆除、导线拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | m | 611.42 | 含税 |
| 4 | 成套型荧光灯具 嵌入式 三管 | 1.成套型荧光灯具 嵌入式 三管2.接头线拆除、成套型灯具拆除、吊杆及吊码拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 套 | 43 | 含税 |
| 5 | 接线箱(盒) 接线盒 | 1.接线箱(盒) 接线盒2.接头线拆除、接线箱及接线盒拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 个 | 70 | 含税 |
| 6 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1、原有电箱拆除 | 台 | 4 | 含税 |
| 7 | 配电箱迁移 | 1、安装原有电箱 | 台 | 4 | 含税 |
| 8 | 开关、按钮、插座 暗装 | 1.开关、按钮、插座 暗装2.接头线拆除、开关及插座拆除、搬运至指定地点、清理现场。 | 套 | 33 | 含税 |
| 9 | 600\*600 嵌入式灯盘 | 1.名称:嵌入式灯盘2.型号:3×36W 600\*600 3.规格:三管 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 4 | 含税 |
| 10 | 600\*600 嵌入式灯盘利旧 | 1、安装原有灯具 | 套 | 43 | 含税 |
| 11 | 配线 | 1、名称：绝缘电线2、型号、规格：ZRBVV-500 2.53、配线部位：综合考虑 | m | 1955.52 | 含税 |
| 12 | 配管 | 1、名称：塑料线管2、型号、规格：PC203、接线盒安装 | m | 626.82 | 含税 |
| 13 | 配管 | 1、名称：塑料线管2、型号、规格：PC253、接线盒安装 | m | 800 | 含税 |
| 14 | 单联暗装按钮开关 | 1、名称：单联暗装按钮开关2、规格：250V,10A | 个 | 10 | 含税 |
| 15 | 双联暗装按钮开关 | 1、名称：双联暗装按钮开关2、规格：250V,10A | 个 | 10 | 含税 |
| 16 | 三联暗装按钮开关 | 1、名称：三联暗装按钮开关2、规格：250V,10A | 个 | 10 | 含税 |
| 17 | 单相二，三极插座 | 1.名称:单相二，三极插座2.规格:250V,10A 安全型 暗装 | 个 | 210 | 含税 |
| 18 | 塑料接线盒 | 1.名称:塑料配管、线槽接线盒2.材质:PVC3.规格:现场考虑4.安装形式:暗装 | 个 | 260 | 含税 |
| 19 | 空调专用线 | 1.名称：电气配线2.配线形式:管内穿线3.导线型号、材质、规格:空调专用电源线 5\*2.5橡套线 | m | 18.75 | 含税 |
| 20 | 空调调速开关安装 | 1.名称:空调调速开关安装2.线路安装 | 台 | 3 | 含税 |
| 21 | 电话插座 | 1.名称:电话插座2.安装方式:嵌墙壁装0.3米3.底盒、模块等 | 个 | 50 | 含税 |
| 22 | HYV电话线 | 1.名称:HYV电话线2.规格:HYV1\*4\*0.5 | m | 3333 | 含税 |
| 23 | 网络插座 2口 | 1.名称:网络插座 2口2.安装方式:嵌墙壁装0.3米3.底盒、模块等 | 个 | 52 | 含税 |
| 24 | 超五类屏蔽四对八芯双绞线 | 1.名称:超五类屏蔽四对八芯双绞线 | m | 7231 | 含税 |
| 25 | 塑料接线盒 | 1.名称:塑料配管、线槽接线盒2.材质:PVC3.规格:现场考虑4.安装形式:暗装 | 个 | 154 | 含税 |
| 26 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 双绞线缆 | 链路 | 104 | 含税 |

**15. 送达条款**

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

**16.特别规定**\_\_\_无\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（以下为签字页，无正文）**

**甲方： 南方医科大学第三附属医院 乙方：**

（盖章）  （盖章）

**甲方法定代表人或授权委托人 乙方法定代表人或授权委托人**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**通讯地址：广州市天河区中山大道西183号 通讯地址：**

**联系电话：020-62784735 联系电话：**

**传真：/ 传真：**

**日期： 年 月 日 日期： 年 月 日**

**开户银行：建行华景新城支行 开户银行：**

**账号：44001580516050265705** **账号：**